附件1

福建省应急管理厅指挥中心大楼安装人行道闸项目报价单

2023年 月 日

报价供应商： （盖章）

联 系 人： 联 系 电话：

**一、报价表**

| **序号** | **货物****名称** | **品牌型号** | **规格技术指标** | **数量** | **单位** | **单价****（元）** | **小计****（元）** | **最高限价****（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无刷通用摆闸-左 |  | 1. 设备支持人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式。
2. 支持防冲撞功能。
3. 支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。
4. 支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散。
5. 支持遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作。
6. 消防输入：≥1个。
7. 无障碍运行次数：≥600万。
8. 电机：无刷电机。
9. 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响。
10. 供电方式：AC 200-240 V，50/60 Hz
11. 红外对数：≥6
12. 通道宽度：550-1400mm。
13. 工作温度：-20 °C-+70 °C
14. 工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴）。
15. 门翼材质：不锈钢管；亚克力。
16. 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢。
17. 质保期3年。
 | 2 | 台 |  |  | 75000 |
| 2 | 无刷通用摆闸-右 |  | 1. 设备支持人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式。
2. 支持防冲撞功能。
3. 支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。
4. 支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散。
5. 支持遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作。
6. 消防输入：≥1个 。
7. 无障碍运行次数：≥600万。
8. 电机：无刷电机。
9. 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响。
10. 供电方式：AC 200-240 V，50/60 Hz
11. 红外对数：≥6。
12. 通道宽度：550-1400mm。
13. 工作温度：-20 °C-+70 °C
14. 工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴）。
15. 门翼材质：不锈钢管；亚克力。
16. 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢。
17. 质保期3年。
 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 千兆工业交换机 |  | 1、提供≥5个千兆电口。2、支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x。3、质保期3年。 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 人员通道遥控器 |  | 1、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开2、发射频率：868MHz。3、供电方式：碱性锌锰层叠电池 23A12V。4、质保期3年。 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 通道人脸组件 |  | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统。2、屏幕参数： ≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600\*1024。3、摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头。4、测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式。5、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码等功能模块。6、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能。7、存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录。8、硬件接口：LAN≥1、RS485≥1、Wiegand ≥1(支持双向)、typeC类型USB接口≥1、电锁≥1、门磁≥1、报警输入≥2、报警输出≥1、开门按钮≥1、SD卡槽≥1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口≥1。9、通信方式：有线网络。10、工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）。11、质保期3年。 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 装修改造 |  | 1、地面割槽12800mm\*80mm\*60mm；2、根据现场地面瓷砖和门槛石的样式完成修复（含美缝），含修复材料等。质保期3年。 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 辅材 |  | 管线材、管材连接件、安装配件等等。质保期3年。 | 1 | 项 |  |  |

总价应包含：上述货物以及劳务、管理、保险、税收等一切相关费用。

此项目**最高限价为75000元**，报价总价超过最高限价的，视为无效报价。

合计总价： 元（大写） 元（小写）