附件

福建省应急厅网络链路租赁服务项目

报价表

|  |
| --- |
| 报价单位： （盖章） 2024年 月 日 |
| 联系人： 联系电话： |
| **租赁内容和要求** |
| **租赁内容：**租赁10条运营商链路，用于实现省应急管理厅到9个设区市、平潭综合试验区应急管理部门的两级组网和设备连接（每个地市1条），租赁期限1年。 |
| **网络链路技术指标要求：**  1. 用于市级节点路由器与省级节点路由器互联，单链路带宽不小于100M；  2. 链路通道ES(误码秒数)≤6个/2小时；  3. 链路通道SES(严重误码秒数)≤6个/2小时；  4. IP包丢包率≤1%；  5. 各接入均要求双路由环路保护，所有链路要求采用光纤下户接入；  6.在省厅侧和市级节点侧应提供相应的接口与线缆，与福建省应急指挥信息网和重点工程项目的相应设备进行对接。 |
| **故障处理与监控要求：**  1.应对网络运行情况进行7×24小时全天候主动监控，定期对网络链路设备进行巡检，并向采购人提供网络运行情况报告;  2.提供技术支持联系电话，提供7×24小时抢修服务；  3.接到报修电话，故障响应时间小于30分钟，抵达故障现场时限小于2小时；  4.业务恢复时限小于4小时；  5.应在故障问题解决后24小时内，提交故障处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法以及造成的损失等情况。 |
| **服务要求：**  1.维护方式采取包干制，由成交供应商负责日常维护工作所需的全部费用;  2.可根据采购人需要提供网络扩展（增加端口、提高速率等）服务。 |
| **网络链路施工要求：**  为保障省应急管理厅业务系统平稳过渡，每条链路的线路现场实施（含省厅侧和市级节点）及端口调试原则上不超过3个工作日。 |
| **总报价：** 万元 |

**其他说明：**1.续签说明：年度服务验收合格可续签合同（总年限不超过3年）；2.最高限价：47.5万元，总价应包含上述货物以及相关税费等一切费用，总报价超过最高限价的，视为无效报价。